\subsection{Dispositivos de usuario} 
\label{subsubsection:dispositivosDeUsuario}


Una de las formas en que las personas demuestran su identidad en 
distintos entornos es a través de dispositivos tecnológicos. Los certificados de 
nacimiento, los documentos de identidad, las actas de matrimonio, los contratos 
y hasta los pasaportes utilizan algún tipo de tecnología; en este caso la palabra
impresa sobre un papel. 

Con el devenir de nuevas tecnologías, las personas han 
tenido que emplear mecanismos distintos para demostrar su identidad. Ahora es común
tratar con sistemas informáticos en los cuales se realizan tareas tan cotidianas
como comprar comida en un abasto o supermercado, pagar el servicio de agua, teléfono
o energía eléctrica y hasta pagar los impuestos. El cambio en la forma de realizar 
las actividades cotidianas ha exigido que las personas empleen algún tipo de dispositivo 
para demostrar su identidad. En esta sección se describen algunos dispositivos de usuario
que se emplean en la actualidad.\\


%\begin{itemize}

%\item {Tarjetas como medio de almacenamiento seguro}
\subsubsection{Tarjetas como medio de almacenamiento seguro}\hfil


Uno de los medios más comunes para demostrar la identidad de las personas es a través
de tarjetas de plástico PVC. Con un bajo costo, características de ergonomía y con 
mayor durabilidad que el papel, las tarjetas de plástico PVC son las más empleadas en la actualidad.
Generalmente, la información asociada a la identidad de las personas está impresa en la tarjeta,
y en algunos casos se agrega una fotografía. Esta tarjeta es emitida por la
entidad que desea establecer la identidad de la persona y es intransferible.




Existen distintos tipos de tarjetas empleadas para demostrar la identidad de las personas.
A continuación se describen las más comunes.

% enumeracion de los tipos de tarjetas
\begin{enumerate}


\item Tarjetas con cintas magnéticas.

Este tipo de tarjetas emplea una banda o cinta magnética en la cual se codifican
datos digitales. El estándar ISO 7811\footnote{http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\_tc/catalogue\_detail.htm?csnumber=31440} en sus partes 2, 4 y 5 especifican las propiedades de la cinta magnética, las 
técnicas de codificación y la ubicación de las pistas magnéticas. Desde sus inicios 
las tarjetas débito y crédito, tanto de instituciones financieras públicas como 
privadas, utilizaban este tipo de tarjetas. En la figura \ref{fig:tarjetaDebitoMagnetica}
se muestra una tarjeta de débito con cinta magnética.


\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaDebitoMagnetica.jpeg}
\caption{Tarjeta de débito magnética.}
\label{fig:tarjetaDebitoMagnetica}
\end {center}
\end{figure}



Otro uso de las tarjetas con cintas magnéticas se pudo ver en la telefonía pública. En Venezuela, durante 
los años 80 y 90 la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, emitía tarjetas 
magnéticas de distintas denominaciones para teléfonos públicos. En la figura 
\ref{fig:tarjetaMagneticaCantv} se muestra una de las tarjetas emitidas por la CANTV.



\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaMagneticaTelefoniaPublica.jpeg}
\caption{Tarjeta magnética de telefonía pública.}
\label{fig:tarjetaMagneticaCantv}
\end {center}
\end{figure}

A pesar de su uso masivo, a las tarjetas con cinta magnética se le atribuyeron serias
debilidades que permitían leer los datos almacenados, borrarlos e inclusive modificarlos si un 
atacante poseía el equipo necesario. Uno de los ataques más comunes en estas tarjetas es 
la llamada ``clonación de tarjeta'', en la que el atacante podría copiar los datos de la cinta
magnética con un dispositivo especializado e insertarlos en una nueva tarjeta 
usurpando la identidad del titular. Ante esta situación, este tipo de tarjetas 
ha sido sustituido por otras con nuevos mecanismos de seguridad que se 
describen más adelante.





\item Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip

A diferencia de las tarjetas con cintas magnéticas, las tarjetas inteligentes tienen
como característica principal el uso de un circuito integrado o chip insertado 
en la tarjeta que tiene componentes para transmitir, almacenar y procesar 
datos \cite{RANKL:04}. Las tarjetas inteligentes ofrecen varias ventajas con 
respecto a las tarjetas con cintas magnéticas, principalmente la capacidad de 
almacenamiento, la protección de datos contra acceso no autorizado y 
manipulación y la eventual ejecución de aplicaciones o programas en el chip.


De acuerdo al tipo de chip que utilizan las tarjetas inteligentes se pueden
dividir en dos grupos: tarjetas con chip de memoria y tarjetas con chip 
microprocesador. 

\begin{itemize}

\item Tarjetas con chip de memoria.

Permiten almacenar datos protegidos en un chip de circuito integrado 
y son útiles en aplicaciones donde el costo es una consideración principal.
Fueron las primeras tarjetas inteligentes utilizadas de forma masiva para aplicaciones 
de telefonía. En el chip se almacenaba electrónicamente la cantidad de dinero de la que
disponía el usuario para hacer llamadas. 

En Venezuela, la CANTV distribuía tarjetas de memoria prepagadas de distintas 
denominaciones para la telefonía pública. En la figura \ref{fig:tarjetaChipCantv} se 
muestra una tarjeta de memoria con chip.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaChipTelefoniaPublica.jpeg}
\caption{Tarjeta de chip de telefonía pública.}
\label{fig:tarjetaChipCantv}
\end {center}
\end{figure}

Las tarjetas de memoria también pueden ser reutilizadas en algunas aplicaciones,
por ejemplo para recargar el saldo de un usuario y mantener el plástico. Otros usos 
de estas tarjetas se describen en secciones posteriores de este capítulo.



\item Tarjetas con chip microprocesador.

A diferencia de las tarjetas de memoria, permiten almacenar claves 
y ejecutar algoritmos criptográficos en el microprocesador del chip. Las tarjetas 
con microprocesador utilizan un sistema operativo, similar al de los computadores, 
para realizar las operaciones internas. Son utilizadas en telefonía celular, 
sistemas de pagos electrónicos, cifrado de datos y en firmas electrónicas 
(ver sección \ref{subsubsection:firmasElectronicas}).

Entre las principales ventajas de este tipo de tarjetas están una mayor capacidad de 
almacenamiento, la posibilidad de mantener datos confidenciales y la habilidad de 
ejecutar algoritmos criptográficos. 

Estas tarjetas tienen mecanismos de seguridad para mitigar los
ataques como la mencionada ``clonación de tarjetas''.
En general, el acceso a datos protegidos en el chip está restringido por dos características 
importantes: el Número de Identificación Personal (PIN por sus siglas en inglés) y 
la Clave de Desbloqueo Personal (PUK por sus siglas en inglés).

\begin{itemize}
\item El PIN es un código de seguridad que le permite bloquear y desbloquear la tarjeta para evitar
que otro usuarios pueda tener acceso a su contenido. 

\item El PUK es un código que sirva para desbloquear la tarjeta y definir un nuevo PIN.
Se emplea como mecanismo de seguridad cuando se introduce erróneamente el PIN más de un número 
establecido de veces.

\end{itemize}

En la figura \ref{fig:tarjetaConMicroprocesador} se muestran
varias tarjetas con microprocesador.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaConMicroprocesador.jpeg}
\caption{Tarjetas con microprocesador.}
\label{fig:tarjetaConMicroprocesador}
\end {center}
\end{figure}


Las características fundamentales y funciones de las tarjetas inteligentes o
de microprocesador están especificados en la familia de estándares ISO/IEC 7816\footnote{http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\_tc/catalogue\_detail.htm?csnumber=54089}
de la Organización Internacional para Estandarización (ISO por sus siglas en 
inglés) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en 
inglés). 


\end{itemize}



\paragraph{Tarjetas Java Card}\hfill

Un tipo de tarjetas inteligentes que se encuentra en muchas aplicaciones son las Java Card.
Estas tarjetas utilizan la tecnología Java\footnote{http://www.java.com} sobre un chip para 
ejecutar múltiples aplicaciones. Los fabricantes de tarjetas inteligentes generalmente desarrollan su propia
versión del sistema operativo Java o siguen especificaciones abiertas. Algunos fabricantes de tarjetas
inteligentes y sistemas operativos conocidos se muestran en la tabla \ref{tab:JavaCard}.

\begin{savenotes}
\begin {center}
\begin{table}[t]
\caption{Fabricantes de Tarjetas JavaCard y sus Sistemas Operativos}
\centering
\begin{tabular}{|l |l |}
\hline 
\textbf{Fabricante}  & \textbf{Sistema Operativo} \\
\hline
Gemalto\footnote{https://www.gemalto.com/} & JavaCard \\
\hline
NXP\footnote{http://www.nxp.com/} & JCOP \\
\hline
Giesecke \& Devrient\footnote{http://www.gi-de.com} & Sm@rtCafé Expert \\
\hline
Atos\footnote{http://atos.net/en-us/home.html} & CardOS \\
\hline
Consorcio MULTOS\footnote{http://www.multos.com/} & MULTOS  \\
\hline
\end{tabular} 

\label{tab:JavaCard}
\end{table}
\end{center}
\end{savenotes}


% son Gemalto\footnote{https://www.gemalto.com/} que 
% sigue las especificaciones Java Card del Forum de Java Card\footnote{https://javacardforum.com/},
% NXP\footnote{http://www.nxp.com/} con JCOP, Giesecke \& Devrient\footnote{http://www.gi-de.com} con Sm@rtCafé Expert
% y Atos\footnote{http://atos.net/en-us/home.html} con CardOS. Otro sistema operativo de tarjetas 
% inteligentes es el MULTOS\footnote{http://www.multos.com/}. Este sistema está desarrollado 
% por un conjunto de empresas a nivel mundial agrupadas en el Consorcio MULTOS que promueven 
% el sistema operativo como estándar para tarjetas inteligentes en diferentes áreas de aplicación.

También es posible encontrar proyectos de software libre que permiten interactuar con tarjetas
Java Card. El movimiento para el uso de tarjetas inteligentes en ambientes Linux\footnote{http://www.musclecard.com} 
(MUSCLE por sus siglas en inglés), es un proyecto que define un marco de trabajo 
para el desarrollo de aplicaciones con tarjetas inteligentes en entornos Linux. 





%En las siguientes secciones se presentan algunos usos de este tipo de dispositivo 
%de usuario.

\paragraph{Método de transmisión de datos en tarjetas inteligentes}\hfill

Las tarjetas inteligentes pueden utilizar distintos métodos para 
comunicarse con los terminales o lectores para el acceso a la información 
protegida. De acuerdo al método de transmisión de datos las tarjetas inteligentes
pueden dividirse en tarjetas con contacto, tarjetas sin contacto y tarjetas 
duales o híbridas.

En las tarjetas con contacto el chip de la tarjeta entra en contacto físico con 
el terminal o lector. En la figura \ref{fig:tarjetaConMicroprocesador} se muestran
algunas tarjetas con contactos.

En las tarjetas sin contactos el chip de la tarjeta no entra en contacto físico
con el terminal o lector ya que se utiliza una comunicación inalámbrica entre 
ellos. Este tipo de tarjetas son utilizadas en entornos y aplicaciones donde las personas
deben ser identificadas rápidamente. Algunos ejemplos de uso incluyen controles de acceso,
transporte público, identificación de equipajes, entre otros. Las tarjetas sin contacto 
además de un chip poseen una antena incrustada que le permite establecer la comunicación 
con los lectores. En la figura \ref{fig:tarjetaSinContacto} se muestra una 
tarjeta sin contacto.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaSinContacto.jpg}
\caption{Tarjeta sin contacto.}
\label{fig:tarjetaSinContacto}
\end {center}
\end{figure}

El estándar principal de comunicaciones en tarjetas sin contacto es el ISO/IEC 14443
\footnote{http://www.iso.org/iso/iso\_catalogue/catalogue\_ics/catalogue\_detail\_ics.htm?csnumber=39693}.

En las tarjetas duales o híbridas se utiliza un chip con contacto y sin contacto 
en la misma tarjeta. En la figura \ref{fig:tarjetaDual} se muestra una tarjeta
con chip de contacto y sin contacto.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaHibridaDual.jpeg}
\caption{Tarjeta dual o híbrida.}
\label{fig:tarjetaDual}
\end {center}
\end{figure}

\end{enumerate}








%\item Lectores de tarjetas
\subsubsection{Lectores de tarjetas}\hfill

% Las tarjetas inteligentes requieren un dispositivo adicional para que su contenido pueda ser leído en un momento 
% particular. 

Los lectores son dispositivos electrónicos de entrada que leen datos de medios de almacenamiento en 
forma de tarjetas. Existen lectores para tarjetas de memoria, tarjetas magnéticas y tarjetas inteligentes 
con interfaces de contacto, sin contacto o de interfaz dual (ambas interfaces en un mismo lector).

Los lectores de tarjetas pueden conectarse a los computadores a través de 
distintos puertos como por ejemplo USB o serial. En las 
figuras \ref{fig:lectorTarjetaContacto}, \ref{fig:lectorTarjetaSinContacto} y
\ref{fig:lectorTarjetaHibrido} se muestran algunos lectores de contacto, sin 
contacto y dual respectivamente.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/lectoresTarjetasContacto.jpeg}
\caption{Lectores de tarjetas inteligentes de contacto.}
\label{fig:lectorTarjetaContacto}
\end {center}
\end{figure}


\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/lectoresTarjetasSinContacto.jpeg}
\caption{Lectores de tarjetas inteligentes sin contacto.}
\label{fig:lectorTarjetaSinContacto}
\end {center}
\end{figure}

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/lectorTarjetaDual.jpeg}
\caption{Lector de tarjetas inteligentes de interfaz dual.}
\label{fig:lectorTarjetaHibrido}
\end {center}
\end{figure}



Al igual que las tarjetas inteligentes, para los lectores también existen estándares que especifican
su operación. Entre estos estándares se encuentran: PC/SC (Personal Computer / Smart Card) 
con especificaciones para la integración de tarjetas inteligentes en computadores
personales definidas por el PC/SC Workgroup \footnote{http://www.pcscworkgroup.com} y 
el USB-CCID (Integrated Circuit(s) Cards Interface Device) con especificaciones para
dispositivos USB que se comunican con tarjetas de circuitos integrados como tarjetas
inteligentes definidas por el Grupo de Trabajo de Dispositivos (DWG por sus siglas en inglés) 
del Foro de Implementadores de USB\footnote{http://www.usb.org/about/} (USB-IF por sus siglas en inglés).


%\item Tokens Criptográficos
\subsubsection{Token Criptográfico}\hfill

También llamado token de seguridad, token de autenticación o simplemente token 
USB, es un dispositivo similar a las tarjetas inteligentes en su arquitectura. Poseen 
un microprocesador criptográfico que permite realizar las mismas operaciones 
criptográficas y de autenticación que las tarjetas inteligentes a través de un 
puerto USB.

A diferencia de las tarjetas inteligentes no utilizan un lector pero sí requieren
la instalación de un controlador de \textit{hardware} en el computador para que sea 
reconocido. %A nivel del sistema operativo, el token criptográfico es visto como 
%una tarjeta inteligente conectada a un lector de tarjetas virtual. 
En la figura \ref{fig:tokensCriptograficos} se muestran algunos token criptográficos 
utilizados en aplicaciones como certificación electrónica y firmas electrónicas.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tokenCriptografico.jpeg}
\caption{Token criptográficos.}
\label{fig:tokensCriptograficos}
\end {center}
\end{figure}

También es posible encontrar tokens criptográficos en formato de tarjetas 
MicroSD o SD como se muestra en la figura \ref{fig:tokensCriptograficosSD}.
Las tarjetas MicroSD con certificados electrónicos almacenados se pueden utilizar 
en teléfonos celulares para propósitos de autenticación o firma electrónica.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tokenCriptograficoFormatoMiniSd.jpeg}
\caption{Token criptográfico en formato MicroSD y SD.}
\label{fig:tokensCriptograficosSD}
\end {center}
\end{figure}







%\item Dispositivos de autenticación con contraseñas de un solo uso
\subsubsection{Dispositivos de autenticación con contraseñas de un solo uso}\hfill

% Este tipo de dispositivos representan una variación del mecanismo de autenticación 
% con usuario y contraseña ya que la contraseña utilizada es válida para una sola sesión.


Los dispositivos de autenticación con contraseñas de un solo uso (OTP por sus 
siglas en inglés), generan un código único y aleatorio que permite a un usuario
autenticarse y tener acceso a sistemas informáticos. Estos dispositivos 
representan una variación del mecanismo de autenticación común de usuario y 
contraseña ya que esta última es válida para una sola sesión. La generación de 
los códigos se realiza, principalmente, de acuerdo a varios enfoques existentes:

\begin{itemize}

\item Mediante algoritmos matemáticos con un reto que propone un servidor de 
autenticación al dispositivo.

\item Basada en sincronización de tiempo entre el servidor de autenticación y 
el dispositivo.

\end{itemize}

Tal como en las tarjetas inteligentes existen distintos fabricantes de 
dispositivos de contraseñas de un solo uso. En la figura \ref{fig:otpToken} se 
muestran algunos de estos dispositivos.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/dispositivoContrasena1SoloUso.jpeg}
\caption{Dispositivos de contraseña de un solo uso.}
\label{fig:otpToken}
\end {center}
\end{figure}





%\item Chip SIM
\subsubsection{Chip SIM} \hfill

Es una tarjeta o chip que posee información relacionada al cliente o suscriptor
de cada empresa prestadora de servicio de telefonía en el Sistema Global para 
las Comunicaciones Móviles (GSM por sus siglas en inglés). El chip o módulo de 
identificación de suscriptor (SIM por sus siglas en inglés) almacena datos como 
la clave del cliente usada para identificarse en la red. 

En general, el chip SIM está diseñado para proveer las siguientes funciones básicas:

\begin{itemize}
\item Seguridad (identificación del cliente, autenticación de SIM y crifrado de datos).

\item Almacenamiento de datos (números de contactos, mensajes cortos, configuración del
teléfono celular e información del suscriptor).

\item Administración del cliente.
 
\end{itemize}


En la figura \ref{fig:tarjetaSIM} se muestra un chip SIM. 

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaSimTelefonia.jpeg}
\caption{Chip SIM de telefonía celular.}
\label{fig:tarjetaSIM}
\end {center}
\end{figure}




%\item Autenticación de dos factores
\subsubsection{Autenticación de dos factores} \hfill


El proceso de autenticación de una persona permite que ésta tenga acceso a 
un computador, a un sitio web de la Internet o a sistemas informáticos. Generalmente,
el proceso de autenticación ocurre en una sola etapa en la cual la persona presenta
algún tipo de credencial para demostrar su identidad, por ejemplo un nombre de 
usuario y contraseña. Este tipo de autenticación es conocida como 
autenticación de un solo factor. Para mejorar los niveles de seguridad en el proceso
de autenticación se agrega una segunda etapa en la que la persona debe presentar 
una credencial adicional para demostrar su identidad. Este tipo de autenticación
es conocida como autenticación de dos factores.

En la actualidad existen organizaciones y empresas que proveen servicios en línea como correo electrónico, redes sociales,
mensajería instantánea y banca electrónica entre otras, que emplean alguna o varias formas de autenticación 
de dos factores con la intención de que sus usuarios tengan acceso a sus recursos 
y se disminuya la suplantación de identidad. 

Aunque no es exactamente un dispositivo físico, la autenticación de dos factores utiliza
distintos mecanismos para validar la identidad de un usuario al solicitarle alguna 
prueba adicional. Entre los mecanismos utilizados están el Servicio de Mensajes Cortos 
(SMS por sus siglas en inglés), una llamada telefónica, un correo electrónico, 
un token o dispositivo de hardware o una implementación de software\footnote{http://twofactorauth.org/}.
Cuando una persona desea autenticarse en un sistema informático presenta un identificador y 
contraseña como primer factor de autenticación. Luego el sistema envía un código, a 
través de uno de los mecanismos mencionados, que el usuario debe introducir 
como segundo factor de la autenticación. Si el código introducido es el correcto,
el sistema permite el acceso al usuario a sus recursos. 

La autenticación de dos factores puede ser utilizada en entornos como:

\begin{itemize}
\item Integración de sistemas.

\item Acceso remoto y redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en inglés).

\item Administración de contraseñas.

\item Cifrado de discos.

\item Protección de servidores.

\end{itemize}


Desde Febrero de 2013 la Alianza de Identidad Rápida en Línea (FIDO Alliance\footnote{https://fidoalliance.org/} 
por sus siglas en inglés) agrupa a un conjunto de organizaciones y empresas que tienen como 
objetivo establecer estándares de interoperabilidad entre dispositivos de autenticación 
así como enfrentar el problema de crear y recordar múltiples nombres de usuarios y contraseñas
para sistemas informáticos. 





%\item Lectores biométricos
\subsubsection{Lectores biométricos}\hfill

Son dispositivos electrónicos capaces de leer características inherentes a los 
seres humanos para identificar y autenticar usuarios en un entorno particular. Con 
estos es posible dar acceso a un espacio físico y/o recursos informáticos a 
través de lectores biométricos. 

Entre las características humanas empleadas por los lectores biométricos están:

\begin{itemize}
\item Huella digital

\item Geometría de la mano

\item Patrones de líneas del Iris

\item Patrones de las venas encontradas en la parte trasera del ojo

\item Forma de la oreja

\item Rasgos faciales

\item Escritura

\end{itemize}

Es común encontrar lectores biométricos de huellas digitales en aeropuertos, computadores
portátiles e inclusive en registros electorales. En la figura \ref{fig:lestoresBiometricos} se muestran
algunos lectores biométricos.


\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/lectoresBiometricos.jpeg}
\caption{Lectores biométricos.}
\label{fig:lestoresBiometricos}
\end {center}
\end{figure}


%La identificación por técnicas biométricas es un campo de investigación aún está abierto. 

% A medida que se incorporan nuevo niveles de seguridad como la biometría en conjunto con 
% dispositivos criptográficos, como tarjetas inteligentes o token, el sistema 
% en el que los individuos desean autenticarse se hace más difícil de usar. Es por
% esta razón que los lectores biométricos se utilizan en aplicaciones y entornos
% con características particulares.
% 
% Las credenciales biométricas no son revocables.


Uno de los registros biométricos más conocidos es el que mantienen algunos países al momento de
emitir los documentos de identidad a sus ciudadanos. En la República Bolivariana de Venezuela,
se solicitan las huellas digitales a todos los ciudadanos al momento de emitirle la Cédula de Identidad
y el Pasaporte. Estas son registradas en un sistema de identificación de 
huellas automatizado (AFIS por sus siglas en inglés). La información puede ser consultada
por las instituciones de gobierno para verificar la identidad de los ciudadanos venezolanos.




%\end{itemize} 
% cierra los tipos de dispositivos de usuario
% *****************************************************************************

 
 

%\paragraph*{Usos comunes de dispositivos de usuario}
\subsubsection{Usos comunes de dispositivos de usuario}\hfill

%\textbf{Usos comunes de dispositivos de usuario}

En esta sección se presentan algunos usos y aplicaciones los 
dispositivos de usuario como elementos que apoyan el proceso de autenticación.


\begin{enumerate}
\item Telefonía móvil.

%La República Bolivariana de Venezuela es uno de los países de América Latina con 
%mayor índice de penetración de telefonía móvil. 

% De acuerdo a los indicadores del 
% servicio de telefonía móvil a nivel nacional generados por la Comisión Nacional 
% de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela, CONATEL, 
% correspondientes al cuarto trimestre del 2013,
% el porcentaje de penetración de usuarios activos había sido de 102,59\%. Se estimaron
% 103 líneas en uso del sistema de telefonía móvil por cada 100 habitantes.

% En la tabla
% \ref{tab:penetracionTecnologiaMovil} se presentan los datos de Número de suscriptores,
% suscriptores que están usando el servicio, la población total, el porcentaje 
% de penetración y el porcentaje de penetración de usuarios activos basados en la
% población trimestral estimada a partir de la serie de Fuerza de Trabajo que publica
% el Instituto Nacional de Estadísticas, INE\footnote{http://www.ine.gov.ve/}.
% 
% \begin {center}
% \begin{table}[t]
% \caption{Indicadores del Servicio de Telefonía Móvil a nivel Nacional para el 2013.}
% \centering
% \begin{tabular}{|l |l |l |l |l |l |}
% \hline 
% \textbf{Trimestre}  & \textbf{Suscriptores} & \textbf{Suscriptores en uso} & \textbf{Población} & \textbf{Penetración (\%)} & \textbf{Penetración activos (\%)}\\
% \hline
% I & 31.355.824 & 30.195.345 & 29.787.406  & 105,27 & 101,37\\
% \hline
% II & 31.543.806 & 30.442.724 & 29.891.188 & 105,53 & 101,85\\
% \hline
% III & 31.718.539 & 30.547.569 & 30.001.687 & 105,72 & 101,82\\
% \hline
% IV & 31.909.692 & 30.896.079 & 30.116.378 & 105,95 & 102,59\\
% \hline
% \end{tabular} 
% 
% \label{tab:penetracionTecnologiaMovil}
% \end{table}
% \end{center}

Entre las tecnologías predominantes de telefonía móvil en Venezuela
se encuentran la de Acceso Múltiple por
División de Código (CDMA por sus siglas en inglés) y GSM que emplea un chip en el
teléfono para el acceso a la red. De estas, GSM tiene mayor penetración
en el país. En la tabla \ref{tab:proporcionSuscriptoresTecnologiaMovil} se muestra la proporción
de suscriptores por tipo de tecnología de acuerdo a las estadísticas preliminares del Sector 
Telecomunicaciones realizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de 
la República Bolivariana de Venezuela (CONATEL), para el segundo trimestre de 
2014\footnote{http://conatel.gob.ve/files/indicadores/cifras-2do-2014.pdf}
con base en 31.731.715 suscriptores totales de telefonía móvil.

De acuerdo a los indicadores del 
servicio de telefonía móvil a nivel nacional generados por la CONATEL, 
correspondientes al cuarto trimestre del 2013,
el porcentaje de penetración de usuarios activos había sido de 102,59\%. Se estimaron
103 líneas en uso del sistema de telefonía móvil por cada 100 habitantes.

El despliegue masivo de la telefonía móvil con la tecnología GSM en la República
Bolivariana de Venezuela y el impulso de iniciativas de gobierno electrónico
se pueden aprovechar para formular y ejecutar proyectos en los que los teléfonos 
móviles sirvan como dispositivos de autenticación de usuarios. 



\begin {center}
\begin{table}[t]
\caption{Proporción de suscriptores por tipo de tecnología móvil.}
\centering
\begin{tabular}{|l |l |}
\hline 
\textbf{Tecnología}  & \textbf{Proporción de suscriptores (\%)} \\
\hline
GSM & 70,28 \\
\hline
CDMA & 29,37 \\
\hline
\end{tabular} 

\label{tab:proporcionSuscriptoresTecnologiaMovil}
\end{table}
\end{center}





%Los teléfonos celulares con tecnología GSM utilizan un chip GSM para el acceso a la red.






\item Banca electrónica.

Para el año 2014 todos los bancos de la República Bolivariana 
de Venezuela migraron su plataforma de tarjetas de débito, crédito y demás tarjetas de financiamiento
de pago electrónico a tecnología de tarjetas con chip.

En el año 2010, la Superintendencia de las Instituciones Bancarias (SUDEBAN) inició el proyecto de 
la incorporación del Chip electrónico en las tarjetas de débito, crédito y demás tarjetas de financiamiento
de pago electrónico. 

En marzo del año 2012 la SUDEBAN exhortó a los ususarios de la banca a canjear sus tarjetas de débito 
y crédito por aquellas con el sistema de chip electrónico antes del 01 de Julio de ese año\footnote{http://sudeban.gob.ve/webgui/root/documentos/notas-de-prensa/np-chip.pdf}.
Este requerimiento de la SUDEBAN exigió la adaptación de cajeros automáticos y puntos de ventas 
para el soporte de las nuevas tarjetas en búsqueda de una reducción de los índices por fraude de
clonación.

%Los índices por fraude de clonación experimentaron una reducción del 68\% gracias a alta 
%conciencia de los usuarios que habían migrado a esa tecnología.


Instituciones públicas que dependen del Gobierno Bolivariano y empresas privadas 
utilizan tarjetas inteligentes para brindar a sus empleados el beneficio del 
bono de alimentación. A través de estas tarjetas los empleados
pueden adquirir productos en abastos y supermercados con un mayor nivel de seguridad comparado
con la emisión de tiquetes en papel. La figura \ref{fig:tarjetaAlimentacion} muestra una de las tarjetas 
emitidas por uno de las entidades bancarias del Estado Venezolano.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaAlimentacion.jpeg}
\caption{Tarjeta electrónica de alimentación.}
\label{fig:tarjetaAlimentacion}
\end {center}
\end{figure}



% \item Tarjetas de lealtad.
% 
% Algunas organizaciones tanto públicas como privadas le otorgan a usuarios una tarjeta de lealtad. 
% 
% La tarjeta brinda beneficios a los usuarios que la portan a diferencia de otros usuarios que, si bien pueden 
% tener los beneficios, tal vez lo reciban con una menor prioridad a la de los portadores de la tarjeta. 
% Generalmente se utilizan tarjetas que almacenan algunos puntos que luego pueden ser 
% canjeados. Algunos ejemplos se encuentran en supermercados, tiendas por departamentos, ferreterías y 
% tiendas de materiales de construcción, bibliotecas, etc.

\item Certificación electrónica

Con el despliegue de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica la República Bolivariana 
de Venezuela cuenta con los Proveedores de Servicios de Certificación (PSC) que emiten certificados
electrónicos a los ciudadanos. Como medida de seguridad la emisión de estos certificados se realiza
en algún dispositivo de hardware como tarjetas inteligentes o token USB (ver sección \ref{subsubsection:certificadosElectronicos}). 
En las figuras \ref{fig:tarjetaParaCertificado} y \ref{fig:tokenParaCertificado} se muestra una tarjeta inteligente 
y un token USB utilizado por un PSC acreditado de la República Bolivariana de Venezuela.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaInteligenteCertificacion.jpeg}
\caption{Tarjeta inteligente para certificado electrónico.}
\label{fig:tarjetaParaCertificado}
\end {center}
\end{figure}

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tokenCertificacion.jpeg}
\caption{Token USB para certificado electrónico.}
\label{fig:tokenParaCertificado}
\end {center}
\end{figure}



\item Tarjeta inteligente de pasaje estudiantil

% Algunos usos generales de dispositivos de usuario incluyen tarjetas inteligentes para pasajes estudiantiles, 
% licencias de conducir, carnet de identificación, control de acceso físico entre otros.

El Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre gestiona el 
Proyecto Pasaje Preferencial Estudiantil como instrumento social para garantizar el acceso de los 
estudiantes al sistema de transporte público. El proyecto entrega a los estudiantes una tarjeta inteligente
como sistema de pago electrónico a través del débito del pasaje, en sustitución del ticket o boleto de papel. 
La figura \ref{fig:tarjetaPasaje} muestra una tarjeta inteligente de un estudiante.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaPasajeEstudiantil.jpeg}
\caption{Tarjeta inteligente de pasaje estudiantil.}
\label{fig:tarjetaPasaje}
\end {center}
\end{figure}

Cada tarjeta inteligente cuenta con la identificación del alumno, cédula de identidad y nombre
de la institución donde cursa estudios. Es intransferible y tiene una vigencia de
4 años. Además es renovable y también recargable.

\item Tarjetas para control de acceso físico

Otro de los principales usos de las tarjetas inteligentes es el control de acceso físico. Se utiliza en
oficinas, salones, bancos e instituciones públicas o privadas en las cuales se desea controlar el acceso a
espacios físicos. Generalmente estas tarjetas tienen una interfaz sin contacto que utiliza la tecnología RFID. En la figura
\ref{fig:tarjetaAccesoFisico} se muestra una tarjeta de control de acceso físico y su respectivo lector.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/tarjetaLectorControlAcceso.jpeg}
\caption{Tarjeta y lector de control de acceso físico.}
\label{fig:tarjetaAccesoFisico}
\end {center}
\end{figure}



%\end{enumerate}







\item Pasaporte Electrónico


Cada país emplea un documento con validez internacional para establecer la identidad de sus ciudadanos: el pasaporte. 
En la República Bolivariana de Venezuela la emisión del pasaporte para los ciudadanos está a cargo del Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) organismo adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia en el marco de la legislación existente: La Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, Gaceta oficial N\grados 5.908 de 19/02/2009 y la Ley Orgánica de 
Identificación (Artículos 29, 30, 31), Gaceta Oficial N\grados. 34.458 del 14/06/2006.

Como resultado de un proceso de transformación iniciado en el año 2005, el Ejecutivo Nacional aprueba la ejecución del
Proyecto de Transformación y Modernización de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) que se convirtió
en el actual SAIME. Así mismo se inició la emisión del Pasaporte Electrónico para los ciudadanos en el año 2007. 


El Pasaporte Electrónico de la República Bolivariana de Venezuela es un documento similar a cualquier pasaporte de papel pero
con un conjunto de medidas de seguridad adicionales. Se utiliza una lámina de policarbonato con un circuito electrónico 
incrustado en ella. En la figura \ref{fig:pasaporteElectronico} se muestra un pasaporte electrónico.

\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/pasaporteElectronico.jpeg}
\caption{Muestra de pasaporte electrónico.}
\label{fig:pasaporteElectronico}
\end {center}
\end{figure}



A diferencia del pasaporte impreso en papel, en el electrónico todos los datos del ciudadano se encuentran 
también almacenados en formato electrónico en un chip criptográfico sin contacto. Para garantizar la 
integridad de los datos así como el origen de los mismos %, en este caso SAIME quien emite el pasaporte, 
se emplea la tecnología de firma electrónica (ver sección \ref{subsubsection:firmasElectronicas}).
SAIME firma electrónicamente todo la información asociada a un ciudadano y esta puede ser leída 
en cualquier oficina o punto de inmigración de un país para verificar su identidad. 


Todas las especificaciones que deben cumplir los pasaportes electrónicos están definidas por la Organización de 
Aviación Civil Internacional\footnote{http://www.icao.int/} (ICAO por sus siglas en inglés). 

% El documento identificado con 
% el número 9303 contiene las especificaciones actuales de la ICAO para pasaportes legibles por máquinas. Se encuentra
% dividido en tres partes que describen los requisitos para documentos como pasaportes con datos almacenados
% en formato de reconocimiento óptico, con capacidades de identificación biométrica, máquinas lectoras de visas y 
% máquinas lectoras de documentos oficiales de viaje. El documento está disponible para su revisión y libre 
% distribución en el portal de la ICAO\footnote{http://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303}.




El Pasaporte Electrónico de la República Bolivariana de Venezuela posee en su anverso el símbolo 
que se muestra en la figura \ref{fig:simboloPasaporteElectronico} . Este es un indicador visual 
de que el pasaporte es electrónico y que contiene un circuito integrado sin contacto, con capacidad 
de almacenamiento de datos de al menos 32Kb.


\begin{figure} [h]
\begin {center}
\includegraphics[scale=1]{imagenes/simboloICAO.jpeg}
\caption{Símbolo de pasaporte electrónico según ICAO.}
\label{fig:simboloPasaporteElectronico}
\end {center}
\end{figure}


Los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela en el proceso de actualización del pasaporte electrónico, 
permiten a los ciudadanos venezolanos entrar en algunos países del mundo sin necesidad de tramitar visas.

\end{enumerate}

