\section{Seguridad física en los centros de datos}

Para establecer la seguridad física se deben tener
en consideración varios aspectos (físico, lógico y ambiental)
que permitirán una configuración apropiada y segura 
para el centro de datos. En esta área por lo general se
encuentra un alto porcentaje de los activos de información de la institución,
por cuanto en él se concentran y se procesan la mayor parte de los recursos 
lógicos con que opera la institución. Para configurar un
centro de datos confiable y seguro se debe considerar lo siguiente:

\subsection{Servicios que prestan o prestarán los centros de datos}


\begin{itemize}
\item Tipos de servicios a prestar tanto a los usuarios internos como externos.

\item Cantidad de usuarios que ingresan y permanecen en el centro. 

\item Tipo de usuarios que se beneficiarán de los servicios prestados.

\item Estimación de crecimiento: incluir nuevos servicios internos, 
externos que requieran la instalación de nuevos equipos computación.

\item Registrar las características y especificaciones técnicas de los equipos.
\end{itemize}

Con esta información se pueden establecer las relaciones con la
capacidad de procesamiento, 
cantidad de equipos computacionales requerido, espacio físico y acondicionamiento
del espacio (aire acondicionado, capacidad de la planta eléctrica, entre otros).

\subsection{Ubicación y condiciones físicas para centros de datos}

La selección de la ubicación de un centro de datos es un factor
determinante en su correcto 
funcionamiento, puesto que de esto depende la mayor protección y seguridad 
de una de las áreas más importantes de la institución a la que pertenezca.

Para la ubicación del centro de datos se recomienda que:

\begin{itemize}
\item Se encuentre alejado de instalaciones eléctricas como radares,
microondas, u otro equipo que genere ondas electromagnéticas, para 
que no influyan en el funcionamiento de los equipos de computación
del centro de datos. 

\item Se encuentre lejos de estaciones de materiales volátiles,
estaciones de servicio (bombas de gasolina), 
porque representan peligros por incidentes intencionados o fortuitos.

\item Se encuentre en lugares no desolados o desprotegidos.
\end{itemize}

Entre los factores inherentes a la localidad se debe que considerar:

\begin{itemize}
\item Que el terreno donde se encuentra ubicado no presente 
problemas de hundimiento.

\item Que no existan condiciones climatológicas adversas: áreas de constantes 
lluvias y descargas eléctricas, altas temperaturas, u otra condición similar.

\item Que el centro de datos  no esté ubicado  en un área con
constantes actividades sísmicas.

\item Que el centro de datos no  esté ubicado  en áreas propensas  a inundaciones.
\end{itemize}

Además se debe contar con todos los servicios que requiere el centro de datos para
comunicación tales como:

\begin{itemize}
\item Líneas telefónicas.

\item Instalaciones eléctricas.

\item Antenas de comunicación.

\end{itemize}

\subsection{Especificaciones técnicas de los centros de datos}

Con respecto a las especificaciones técnicas se debe considerar:

\begin{itemize}
\item Espacios amplios disponibles por la organización con todos
los servicios que requiere el centro de datos.

\item El acceso a los equipos de computación y del personal al centro de datos
debe ser lo más cómodo y seguro posible para evitar que  se presenten
incidentes, como por ejemplo en los traslados de los equipos de computación
desde y hacia el centro de datos.

\item Buen diseño de las instalaciones de suministro
eléctrico, que garantice el suministro 
y la disponibilidad de la energía eléctrica estable,
y además sea independiente del resto de 
las instalaciones del edificio del la institución.

Al diseñar un centro de datos se debe evaluar el suministro eléctrico, 
ya que si no se efectúa un buen cálculo sobre la carga que se va a utilizar, 
podría ocasionar serios problemas al utilizar los equipos. 

Se requiere de la disposición de planta generadora de energía electrica
para evitar la paralización de las actividades del centro de datos
en los períodos de corte del suministro principal. Las características 
de las plantas y su instalación estarán en función a las necesidades
eléctricas del centro de datos.

Contar con sistemas de puesta a tierra, que permitan absorber
las descargas eléctricas y proteger a las personas y equipos de
sus efectos.
Por último, contar con equipo para suministro de energía ininterrumpida
(\textit{UPS}) para proteger a los equipos electrónicos de las
fluctuaciones en los parámetros del suministro de energía principal
y garantizar la continuidad y calidad del suministro de energía a
los equipos del centro de datos.



\item Se debe contar con un acondicionamiento térmico del local
que mantenga controlada la humedad
y la temperatura en los rangos apropiados para el funcionamiento de
los equipos computacionales del centro de datos. 

\item Instalación de pisos elevados, para evitar que las descargas
eléctricas afecten a los 
equipos por su característica conductiva, y para una óptima distribución
de cableado, canaletas, bandejas y ductos de aire acondicionado.

\item Se debe considerar la resistencia del piso elevado 
que soporte el peso de los equipos de computación y personal que se encuentren
en el centro de datos.

\item Se debe preservar las condiciones térmicas
del local de los centros de datos y 
evitar la entrada de cualquier sustancia extraña
que pueda generar algún incidente.

\item Para las paredes y techos de los centros de datos
se recomienda usar pinturas plásticas lavables 
para ser limpiados fácilmente y evitar la erosión.

\item La altura del techo debe estar entre los 2,70m y 3,30m
para permitir la movilidad del aire dentro del centro de datos.

\item Se debe contar con ductos lisos y sin desprendimiento de
partículas con el paso del aire, que pudieran afectar a los
equipos de computación.

\item El cableado de potencia del centro de datos se recomienda que
esté dispuesto por debajo del piso elevado, ubicado de forma separada
en función al tipo de cable (de alto voltaje, de bajo voltaje). Los cableados
de telecomunicaciones y los de señales para dispositivos de detección de fuego
es recomendable se encuentren canalizados en bandejas aéreas.

\item Evitar conectar múltiples dispositivos en el mismo sócate de energía 
para evitar sobrecargas en los circuitos eléctricos del centro de datos.


\end{itemize}

\subsection{Control de acceso físico a los centros de datos}

Los sistemas de control de acceso deben ser flexibles y confiables para 
controlar, supervisar, registrar y verificar los datos de acceso a efectos
de permitir
el acceso del personal autorizado para ingresar a las instalaciones 
o áreas restringidas de la institución. Los sistema de control de acceso
involucran al
personal de seguridad, a la política de seguridad, al hardware y el software.

Se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

\begin{itemize}
\item Identificar el personal que entra y sale del centro de datos.

\item Durante la noche, el fin de semana, los descansos o cambios de turnos 
el control debe ser tan estricto como en el horario normal.

\item Identificar, controlar y vigilar las actividades que
realizan las terceras personas
durante su estadía en el centro de datos. Entre las personas
que se consideran como terceras personas están los visitantes,
personal de limpieza, personal de mantenimiento de los diferentes equipos. 

\item Instalación de Torniquetes.

\item Utilizar cerraduras electromagnéticas. 

\item Utilizar circuitos cerrados de televisión.

\item Utilizar detectores de movimiento. 

\item Utilizar tarjetas de identificación o cualquier otro mecanismo
de por lo menos Nivel 2\footnote{El Nivel 2 indica que el usuario
autorizado para ante un sistema de control debe presentar algo
que sabe (contraseña) y algo que tiene (tarjeta)}.

\item Utilizar control de aperturas de puertas.

\item Utilizar control de acceso mediante sistemas electrónicos
con tarjetas de proximidad.
\end{itemize}

\subsection{Sistema de aire acondicionado}

Los equipos modernos de computación generan grandes cantidades de calor,
es por ello que se debe contar con un sistema de aire acondicionado para
mantener una temperatura o clima adecuado que permita que los equipos
funcionen bien. En este sentido, se tiene que considerar lo siguiente:

\begin{itemize}
\item Considerar los riesgos que representan los aires acondicionado,
cuyo mal funcionamiento ocasiona que los equipos deban ser apagados, o se pueden
producir incendios e inundaciones.

\item El aire acondicionado debe ser exclusivo para el centro de datos
por las condiciones especiales que se requieren.

\item Se debe contar con aire acondicionado de respaldo, en el caso
que el principal presente problemas.
Con esto se evita que se tengan que apagar los equipos computacionales.

\item Habilitar dispositivos con controles y alarmas que permitan el ajuste de
temperatura y humedad a los niveles recomendados de operación de los equipos de
computación.

\item Tener los controles y las alarmas de temperatura y humedad
que permitan la detección y la acción oportuna de corrección de
los niveles de temperatura y humedad sin afectar los equipos de
computación del centro de datos.

\item Tener la suficiente capacidad de los equipos de aire acondicionado
en función de las necesidades de los equipos instalados en el centro de
datos y su posible tasa de crecimiento.

\end{itemize}

\subsection{Protección, detección y extinción de incendios}

Para evitar los incendios se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

\begin{itemize}
\item Los materiales de las paredes y de los techos
deben ser resistentes al fuego.

\item Se debe incorporar canales aislantes en los espacios físicos. 

\item Se debe contar con un sistema de drenaje en el piso firme.

\item Se debe contar con detectores de fuego alejado del aire acondicionado.

\item Las alarmas de fuego deben estar conectadas al sistema
de detección temprana de humo.

\item Disponer de equipos contra fuego como extintores.
\end{itemize}

%Tipo de material
%Tipo de extintor

%H2O
%CO2
%Espuma
%Polvo Seco
%Seco 
%E 
%E Luego agua
%E 
%E luego Agua
%Líquidos 
%E
%E
%E
%E
%Eléctrico
%NU
%E
%NU
%E%

%E: Exelente
%NU: Nuca Usar
